**Závazné minimální parametry akce Dětské hřiště Černolice**

|   | **prvek** | **parametr** |
| --- | --- | --- |
| 1. | lanová pyramida | výška cca 4 metry |
| 2. | kolotoč na stání | průměr max. 1,8 m |
| 3. | trojhoupačka | dřevěná konstrukce z akátu  |
| 4. | prolézačka (pes, vláček aj.) | min. délka 5 m, materiál lano a tvrdé dřevo |
| 5. | 2x různý balanční prvek  | stojny dřevěné z akátu  |
| 6. | herní sestava (věž se skluzavkou) | zastřešená dřevěná konstrukce z akátu, jedna strana žebřík, druhá strana „dětská lezecká stěna“, třetí strana skluzavka |
| 7. | 2x odpadkový koš venkovní | obložen dřevem, výsypný |
| 8. | 2x sedací souprava venkovní (stůl, 2 lavičky) | opěrné a sedací části z tvrdého dřeva |

Obec Černolice dne 22.9.2015

Místostarosta Jiří Michal