OBEC ČERNOLICE

Obecně závazná vyhláška

obce Černolice

č. 1/2011

o stavebních regulativech platných v obci Černolice 

Zastupitelstvo obce Černolice se na svém zasedání dne 3. března 2011 usnesením č. 4-5-2011/ZO usneslo vydat v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

V zájmu obce Černolice je regulovat výstavbu v obci tak, aby byl zachován vesnický ráz obce a nové stavby nevytvářely do obce urbanisticky a architektonicky nezapadající elementy. Dále považujeme za důležité s ohledem na ostatní občany zajistit v maximální možné míře parkování automobilů mimo veřejné komunikace a docílit postupného přeložení všech síťových vedení pod zem.

Čl. 2

Podmínky regulace

1) v zastavitelném území bude požadována podmínka minimální výměry nově vyměřovaných pozemků určených pro výstavbu 1200 m2 

2) zastavěná plocha rodinných domů bude do 20 % z celkové plochy výměry pozemku, maximálně však 200 m2

3) v případě staré zástavby (proluky) bude maximální zastavěná plocha rodinných domků řešena individuálně s ohledem na velikost pozemků

4) povoluje se výstavba pouze přízemního domu s obytným podkrovím a maximálně dvěmi bytovými jednotkami

5) povolují se pouze sedlové střechy a to s minimálním sklonem 25 %

6) výšková regulace je stanovena tak, že maximální výška hřebene oproti původnímu terénu je 7,5 m. Pokud se výška hřebene od původního terénu v různých částech budovy liší, uvažuje se pro účely regulace vždy aritmetický průměr minimální a maximální dosažené výšky hřebene oproti původnímu terénu

7) nedojde k umisťování nadzemních vedení sítí, kabelizace rozvodů bude provedena do země,

8) ke každé bytové jednotce bude zajištěno parkovací stání nebo garáž alespoň pro jeden automobil

9) oplocení bude řešeno jako průhledné nemonolitické, výška případné podezdívky bude tvořit méně než 35 % celkové výšky oplocení; oplocení pozemku nebude vyšší než 1,7 m nad původním terénem.

10) v blízkosti vodního zdroje umístěného v katastru obce Černolice na pozemcích p.č. 82/27 a p.č. 82/32 se stanovují tato omezení:

a) do vzdálenosti 6 m od hranice výše uvedených pozemků se zakazuje jakákoliv výstavba,

b) do vzdálenosti 25 m od hranice výše uvedených pozemků se zakazuje budovat jakékoliv komunikace,

c) do vzdálenosti 50 m od hranice výše uvedených pozemků se povolují pouze stavby bez podsklepení, či podzemních garáží, tedy stojící přímo na původním terénu,

d) do vzdálenosti 150 m od hranice výše uvedených pozemků se nepovolují žádné vrty, ani výstavba kopaných studen.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce Černolice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011.

…………………… 
…………………………


Pavel Schmidt 
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